Das ist ein för NeXTSTEP 486 kompiliertes NNTP, welches mit dem auf vielen
FTP-Sites vorhandenen CNews.pkg korrekt funktioniert ( und so die Benutzung
von NewsBase ermðglicht ).
Installation:
- gzcat nntp_for_486.tar.gz | tar xovf -
- in /etc/inetd.conf folgende Zeile eintragen:
  nntp    stream  tcp     nowait  root    /usr/local/etc/nntpd nntpd
- den inetd neu starten ( kill -HUP )
- das wars.

Bei Problemen: rene@rkt.in-berlin.de

Viel Spaû

RenÝ
__________________________________________________________________
RenÝ Kulschewski              <rene@rkt.in-berlin.de>                   NeXTMail accepted.